**Изменение раскладки ручек управления**

DX10t поставляется без предустановленной раскладки. Нужная раскладка (Mode) устанавливается вручную до начала работы с передатчиком с помощью винтов, расположенных на тыльной панели. Затем раскладка при необходимости изменяется в настройках системы в меню настройки системы.

Винт Mode Change 2/4 для Mode 2/4 (Mode Change 1/3 для Mode 1/3) затягивается до упора с помощью Г-образной отвёртки, расположенной в правом отсеке под откидной крышкой. При этом соответствующая ручка полностью освобождается от действия возвратной пружины в канале газа. Усилие перемещения ручки в канале газа можно отрегулировать затяжкой трещотки с помощью соответствующего винта Throttle Strap Tension.

Усилия отклонения ручек управления по остальным каналам регулируются винтами для соответствующих каналов управления.

