|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TC-10 mod | TC-10 stock 17,5 | TC-10 stock 13,5 | Mini 1/10 | Formula 1/10 | GT-10 | RC-12 |
| Привод | Полный привод 4WD | | | Без ограничений | Задний привод 2WD | | |
| Кузов | 4-х дверный седан | | | Без ограничений | Formula 1 | World GT | Pan Car |
| Ширина Кузова | MAX 200mm | | | Без ограничений | 205mm | Без ограничений | MAX 174mm |
| Высота Кузова | MIN 115mm | | | Без ограничений | | | MIN 70mm |
| Крыло | 190 х 40 х 25mm | | | Без ограничений | ABS пластик | 200 x 40 x25mm | 172 x 52mm |
| Колесная база | 250 – 270mm | | | Без ограничений | Без ограничений | Max 265mm | 184 – 222mm |
| Колея | 170 – 190mm | | | Без ограничений | **MAX 210mm** | Max 200mm | MAX 172 mm |
| Дорожный просвет | MIN 5mm | | | | | | MIN 3mm |
| Колеса | МОНО покрышки, покупаются только тут: <http://hobbyone.ru/toys/kolyesa_sport/vtec_cpx-v2-_pre-glued_carpet_wheels_-4pcs.html> | | | Резина СЛИК для класса Мини-10 | Резина СЛИК для класса Formula-1 | Микропора для класса GT-10 | Микропора для класса RC-12 |
| Мотор | Любой 540-класса | Мотор 540-класса 17,5 витков | Мотор 540 класса 13,5 витков | Любой 540-класса | Любой 540-класса | Мотор 540 класса 17,5 витков | Любой 540-класса |
| Передаточное отношение | Без Ограничений | 5.0 | 4.5 | Без Ограничений | Без Ограничений | Без Ограничений | Без Ограничений |
| Регулятор скорости | Без Ограничений | Регуляторы БЕЗ БУСТА! Блинкед по списку ROAR\* | | Без Ограничений | Без Ограничений | Регуляторы БЕЗ БУСТА! Блинкед по списку ROAR\* | Без Ограничений |
| Аккумуляторы | 2S аккумулятор в жестком корпусе | | | | | | 1S аккумулятор в жестком корпусе |
| Минимальный вес модели | 1350 г. | | | Без Ограничений | 915 г. | 930 г. | 730 г. |

\* Легальные регуляторы скорости для классов GT-10, STOCK 13,5 и 17,5

<http://www.roarracing.com/approved_non_timing_escs.php>

\*\* Легальные моторы для классов GT-10, STOCK 13,5 и 17,5

<http://www.roarracing.com/approved_brushless_motors.php>